様式４号

機能要件表

（１）指令センター

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 処理概要 | 設計値 | 提案値（秒） | 提案の根拠 |
| ア | 災害種別・災害区分一覧の表示 | 消防通信指令業務に支障をきたさないこと。 |  |  |
| ボタン押下後、災害種別又は災害区分の一覧がディスプレイに表示されるまで |
| イ | 目標物一覧の表示 |  |  |
| ボタン押下後、目標物の一覧がディスプレイに表示されるまで |
| ウ | 地点検索 |  |  |
| ボタン押下後、検索条件に合致した地点の地図がディスプレイに表示されるまで |
| エ | 隊編成処理結果の表示 |  |  |
| ボタン押下後、出動隊編成結果がディスプレイに表示されるまで |
| オ | 同報判定表示 |  |  |
| 災害地点、災害種別決定後、同報一覧画面が表示されるまで |
| カ | 地図種別の切替 |  |  |
| 切替え捜査後、異種地図（住宅地図、道路地図）に切り替わるまで |
| キ | 災害地点の表示 |  |  |
| 事案一覧表示画面にて事案を選択後、災害地点付近の地図がディスプレイに表示されるまで |
| ク | 地図レイヤ等追記表示 |  |  |
| 地図レイヤ表示選択後、選択したレイヤがディスプレイに表示されるまで |

（２）署所

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 処理概要 | 設計値 | 提案値（秒） | 提案の根拠 |
| ア | 指令情報の表示 | 消防通信指令業務に支障をきたさないこと。 |  |  |
| 指令情報の受信後、指令情報出力装置に地図が表示されるまで |
| イ | 指令書の出力 |  |  |
| 指令情報の受信後、1枚目の指令書が印刷されるまで |

（３）車両

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 処理概要 | 設計値 | 提案値（秒） | 提案の根拠 |
| ア | システム起動 | 消防通信指令業務に支障をきたさないこと。 |  |  |
| 電源投入後、ディスプレイに地図画面が表示されるまで（専用筐体の場合は、指令情報主審後、ディスプレイに災害地点地図が表示されるまで） |
| イ | 指令情報の受信 |  |  |
| 指令情報の受信後、ディスプレイに災害地点地図が表示されるまで（端末は起動中であることを前提とする。） |